**ZÁRUČNÍ PODMÍNKY**

Záruční oprava se vztahuje na závady prokazatelně vzniklé v průběhu platné záruční lhůty, a to vadou materiálu nebo závadou vzniklou při výrobě. Tyto závady je oprávněn odstranit pou-ze autorizovaný servis, prodejce či dovozce. Spotřebitel uplatňuje reklamaci u prodejce, kde byl výrobek zakoupen. V záruční lhůtě má zákazník právo na bezplatnou výměnu poškozených komponentů, které budou prohlášeny za vadné autorizovaným prodejcem, případně odpo-vědným pracovníkem firmy Scandique, s.r.o., v normálních (běžných) podmínkách používání.

Firma Scandique, s.r.o. nenese odpovědnost za následky špatné volby výkonu, chybné instala-ce, nedostatečné kontroly tahu a kvality komínu, nesprávného používání výrobku, ani neodpo-vídá za případné škody na zdraví či majetku vzniklé v důsledku nedodržování zásad uvedených ve všeobecných podmínkách (Návod k použití). Nenese žádnou odpovědnost při nerespekto-vání bezpečnostních a protipožárních předpisů nebo upozornění týkajících se speciálně montá-že. Toto ustanovení ale nezbavuje výrobce (dovozce) odpovědnosti za skryté vady výrobku. Bezplatný záruční servis je možné poskytnout pouze v případě předložení dokladu o pořízení výrobku (paragon, faktura…), který musí obsahovat název výrobku, typové označení, datum prodeje a razítko autorizovaného prodejce s kontrolou výstupu zboží o jeho jakosti bez zjev-ných vad. **Náhr. díly budou dodány pouze výměnou za vadné.** V zájmu kupujícího je zkontrolovat si řádnost a úplnost uvedených údajů a doklad si uchovat. Na kopie a nesprávně či neúplně vyplněný doklad nebude brán zřetel!

**Ze záručních oprav jsou vyloučeny zejména tyto případy:**

* výrobek byl instalován nebo obsluhován v rozporu s návodem k obsluze a montážním návodem, či v rozporu s platnými bezpečnostními předpisy
* škody vzniklé častým přetápěním, spalováním nedoporučeného materiálu a pozdní výměnou poškozených (přetopených) a prasklých vnitřních dílů
* poškozením v důsledku neodborné či nesprávné instalace
* poškození výrobku v důsledku zanedbané nebo nesprávné údržby, čištění **a obsluhy**
* opotřebení a poškození vzniklé běžným používáním výrobku
* při chybějícím nebo poškozeném výrobním štítku, případně liší-li se údaje na dokladu od výrobního štítku
* je-li výrobek používán k jinému než výrobcem stanovenému účelu
* při mechanickém poškození nebo poškození vzniklém nepozorností, vč. závad vzniklých přepravou **(ext. spedice – nutno řešit kontrolou na místě)**
* při poškození živelní pohromou nebo jinými vnějšími vlivy
* při poškození neodborným zásahem či nepovolenými konstrukčními změnami
* neadekvátní úpravou nebo opravou neoprávněnou osobou
* **napojení na nedostatečně dimenzovaný komín nebo komín s nízkým tahem**
* **pokud je věc skladována ve vlhkých podmínkách, popřípadě používána v prostorách neodpovídajících byt. prostředí**
* **vyšší spotřebě paliva – tzn. naložením topeniště nad polovinu, příp. překrytí trysek CB (u někt. typů nad rysku MAX)**
* **6 měsíců (§ 2167 NOZ) – rychle opotřebitelné části topeniště (vnitř. lit. desky, rošty, sklo, Vermikulit, šamot, těsnící šňůry), prvky obsluhy (reg. páčky) a povrchovou úpravu (lak, smalt, majolika)**

**Jøtul F 3 CB**



 Materiál: litina

Povrchová úprava: černý lak (350329)

 modročerný smalt (350330)

 hnědá majolika (351108)

 slonová kost (350331)

Palivo: dřevo, pilinové brikety

Max. délka polen: 46 cm

Výkon min./nom./max.: 3,4 – 6,0 – 9,0 kW

Účinnost: až 78%

Systém regulace hoření: horní a spodní přisávání s posuvnou regulací

Systém spalování: vzduchová komora s dvojitým spalováním

Max. vytápěný prostor: až 90 m2 / 216 m3

Výška: 707 mm

Šířka: 577 mm

Hloubka: 484 mm

Výška do středu kouřovodu: 573 mm

Připojení kouřovodu: horní, zadní a boční

(pouze u černého laku a modročerného smaltu)

Průměr kouřovodu: 150 mm

Minimální komínový tah: 11 Pa

Hmotnost: 123 kg

Příslušenství na objednávku: litinová podložka – modročerný smalt (350340)

 slonová kost (350470)

 krycí kroužek – černý lak (350466)

krycí kroužek – modročerný smalt (350467)

krycí kroužek – slonová kost (350470)

krycí kroužek – hnědá majolika (351145)

ochran. mřížka proti jiskrám (350166)

adaptér uni

Odpovídá ČSN EN 13240

**Montážní návod:**

1. Z kamen zbavených kartónového obalu vyjměte všechny volné komponenty.

Zkontrolujte, zda nebyla poškozena dopravou.

1. Na kličku dveří namontujte dřevěnou rukojeť, nezapomeňte vsunout izolační kroužek.
2. Před montáží jakéhokoliv vývodu (horní, zadní, boční) vyndejte dvířka, zabráníte

případnému poškození skla.

1. Zvolíte-li horní vývod kouřovodu, je nutné demontovat horní díl kamen, odšroubovat

záklopku pro zasunutí roury do otvoru. Horní desku uvolníte pomocí dvou postranních

imbusových šroubů, které jsou zvenčí v ozdobném okraji na horní části skeletu. Desku

umístěte nazpátek volně, imbusové šrouby nedotahujte. Přišroubujte přírubu, která je

uložena v kamnech a nasaďte bezpečně a pevně kouřovod na adaptér (příslušenství na

objednávku)

1. Zadní vývod – pro vyražení zadního vývodu je nutné obdobně (viz výše) demontovat

horní díl kamen, který je k bokům uchycen pomocí dvou šroubů. Úderem na střed kruhu

z vnější (možnost i z vnitřní) strany vyrazte otvor. Pro snazší vyražení je lepší předem do

středu a po obvodě naznačeného otvoru vyvrtat několik děr 5–6 mm, případně střed naříznout do kříže flexou. V zadním plechu vystřihněte naznačený otvor. Horní desku umístěte volně zpět. Zasuňte adaptér (příslušenství na obj.) a pevně nasaďte kouřovod

1. Boční vývod – stejně jako u zadního vývodu demontujte díly a kamna položte na bok

na karton. Pro vyražení postupujte stejně jako u zadního vývodu s tím, že boční otvor se

vyráží vždy směrem zevnitř (obr. 5).

**Upozornění:** přesto, že vyražení otvoru pro kouřovod a montáž je velice triviální,

doporučujeme (zvláště kvůli bezpečnému utěsnění) zapojení odbornou firmou! Boční

vývod – pouze u černého laku a modročerného smaltu!

**U zadního i bočního vyústění vždy použijte adaptér!**

1. Horní deska leží na kamnech volně, není fixována šrouby.
2. Pod dvířka připevněte spodní límec
3. Před zatopením zkontrolujte dle návodu veškeré provedené úkony.

Upozornění! Kamna Jøtul F 3 CB slonová kost a hnědá majolika mají pouze zadní a vrchní vývod.

Popelník je nutné pravidelně vyprazdňovat, aby nedošlo k prasknutí roštu, příp. přetopení ka-men.

**Regulace hoření:**

Horní přisávání vzduchu – posuvná klapka je umístěna na pravé přední straně kamen nad

dvířky, určuje výkon topidla a vzduch, který tudy přichází, omývá čelní sklo.

Páčka vlevo = zavřeno

Páčka vpravo = otevřeno

Spodní přisávání vzduchu – posuvná regulace ve spodní části dvířek, používá se při

nepříznivých tahových podmínkách, zvláště při zatápění.

Páčka vlevo = zavřeno

Páčka vpravo = otevřeno

**Nikdy neuzavírejte obě regulace (primární a sekundární vzduch) najednou!**

**Komín:**

Jøtul F 3 CB jsou konstruována pro komín min. tahové výšky 5 m a průměru 150 mm. Mini-mální komínový tah je 12 Pa, při vyšším tahu (nad 25 Pa) je vhodné umístit komínovou klap-ku nebo zabudovat regulátor tahu.

**Upozornění: při čištění skla nikdy nenanášejte čisticí přípravek na těsnění (keramickou šňůru), pouze na hadřík a tím sklo ve studeném stavu vyčistěte!**

**U smaltované či majolikové úpravy VŽDY zatápějte pozvolna – hrozí popraskání glazury!**

**PŘEKLAD ŠTÍTKU NA SPOTŘEBIČI**

Výrobek:

**Jøtul F 3 CB (BP;BBE;BRM;IVE)** CE 06

Interiérové topidlo na pevná paliva

Standard EN 13240

Minimální vzdálenost od hořlavých materiálů boční 400 mm

Minimální vzdálenost od hořlavých materiálů zadní 350 mm

Emise CO ve zplodinách hoření 0,05% @ 13%

Teplota kouřových plynů 328 °C

Nominální výkon 6 kW

Účinnost 78% @ 6,8 kW

Rozmezí výkonu 3,4 – 9,0 kW

Druh paliva dřevo

Provoz přerušovaný

Zařízení lze napojit na společný komín.

**Země Klasifikace Certifikát/standard Schválil**

Norsko Klasse II SINTEF 045-118 SINTEF-NBL

Švédsko P 358803 SP Sveriges Provnings-

 och Forskningsinstitut AB

EU přerušovaný EN 13240 SP Švédský národní ústav

pro testování a výzkum

Řiďte se pokyny pro uživatele. Používejte pouze doporučená paliva.

Sériové číslo: Rok:

Výrobce:

**Jøtul AS**

POB 1411

N-1602 Fredrikstad

Norsko